**广东舞蹈戏剧职业学院“粤剧展览馆建设项目--设备类、显示器、LED部分”项目招标文件**

**一、项目名称：**粤剧展览馆建设项目--设备类、显示器、LED部分

**二、预算金额：13万**（“粤剧展览馆建设”费用133万，资金来源2019年现代职业教育质量提升计划专项（第二批））

**三、投标人的资格条件：**

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3．采购项目的特殊条件要求 ；

要求：具备专业LED设备制作与安装能力。

**四、项目技术规格、参数及要求：**

1.采购项目需求一览表：

表一 （适用货物类招标项目）

| 序  号 | 货物  名称 | 规格配置、技术参数 | 数量 | 单价(元) | 金额  (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触屏显示器（展馆内） | 挂式  **HDMI输出\*1（1.4标准显示接口，最高支持1080P输出）**  **TF卡插槽\*1 （自弹式TF卡插座，最高支持32GB TF卡）**  **RJ45网口输入\*1（10/100M自适应以太网）**  **USB 接口\*2（外置2.0）** | 2台 |  |  | 保修三年、终身维护 |
| 2 | -LED拼接屏 | 5400\*2100（10块）  **46英寸 三星全高清高亮 LED背光液晶屏** 4K输入 单屏分辨率为：3840×2160 兼容1920×1080、1366×768、1280×768  单屏对比度：1500：1 单屏亮度为:550cd/m2 单屏显示面积为：103cm（宽）×58cm（高）厚度：6cm 单屏电源功率：200-250W | 一套 |  |  | 保修三年、终身维护 |
| 3 | 拼接屏播放电脑（含机柜） | 联想电脑  **（I3 CPU）**  **（8G内存）**  **（500W电源）**  **（带HDMI输出）** | 1台 |  |  | 保修三年、终身维护 |
| 4 | 触屏显示器（楼梯入口） | 立地式  **HDMI输出\*1（1.4标准显示接口，最高支持1080P输出）**  **TF卡插槽\*1 （自弹式TF卡插座，最高支持32GB TF卡）**  **RJ45网口输入\*1（10/100M自适应以太网）**  **USB 接口\*2（外置2.0）** | 1台 |  |  | 保修三年、终身维护 |
| 合计金额：￥ 元； 大写： | | | | | | |

**要求：项目配置、性能参数、特征描述等设定应当是共性的，不得以单一品牌产品的规格配置、技术指标作为采购项目的技术要求；不得要求或者标明某一特定的专利、商标、品牌、型号、设计、原产地或者制造厂商、供应商等。对必须设置的星号（“\*”）条款应做出合理解释（须提交纸质说明，加盖部门公章），并提供至少3个满足此项条款的产品或品牌。**

2.基本要求:

1、需要中标公司提供安装设计方案，由甲方确认后制作。

2、需要与“基础建设”装修部分的公司进行施工配合与协调。

3.服务要求:

1、提供相应的各类专业意见以更好的效果与质量完成该项目。

**五、项目商务要求**

1.供货要求：

（1）交货（工程）地点：用户指定交货地点。

（2）交货（工期）要求：签定合同后10天内，在用户指定的地点完成竣工、交货及安装，并验收交付使用。

(3)验收要求：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.报价要求：

3.质保期：

（1）所有合同（设备\工程\服务）质保期不得少于2年（验收之日起计）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

（2）质保期内非用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（3）中标供应商必须提供在用户所在地的售后服务，在接报后1小时内响应， 12小时内到达现场， 24小时内处理完毕。若在48 小时内仍未能有效解决，中标供应商须免费提供同档次的设备予使用单位临时使用。

4.付款方式：由甲方按下列程序在 7 天内付款：

（1）预付款（如有）：签订合同后，支付合同总价的30 %。

（2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付合同金额的 65 %。

（3）从验收合格之日起，正常使用1年后，支付合同总价的5 ％。

5.其它要求：

**六、评标方法和评标标准**

1. 政府采购招标评标方法分为最低评标价法或综合评分法。

说明：

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

2.综合评分法评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 权重 | 20 | 10 | 70 |

说明：货物类价格分值区间为30-60分，服务类价格分值区间为10-30分。

2.技术、商务及价格评审

（1）技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表《技术评审表》）；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审条目** | **分值** | **评审内容及评审要素** |
| 1 | 有效的管理体系认证 | 10 | 1.LED 具有自有品牌拼接控制器3C认证证书。  2. LED与拼接屏 制造商连续3年获得省级重合同守信用证书。  3. LED与拼接屏 制造商是高新技术企业。  4.LED与拼接屏制造商具有中国质量检验协会颁发的全国质量检验合格产品证书。  每提供一项得2.5分，本项最多得10分，不能提供证明，未能提供证明每项扣2.5分（原件备查） |
| 2 | 技术参数情况 | 5 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得5分；参数指标每有一项负偏离扣1分；负偏离≥5项的，该项得0分。 |
| 3 | 实施、调试及培训 | 5 | 1.结合项目特点，编写项目各子系统安装、调试及整体调试方案，方案内容应包括安装、调试时间的计划安排、 调试内容、调试标准、以及调试完成后所达到功能使用要求的情况说明等。  投标人之间横向比较:优:5分;良:3分;一般:2分。 |
| 合计 | | 20 |  |

（2）商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表《商务评审表》

**商务评审表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审条目** | **分值** | **评审内容及评审要素** |
| 1 | 投标人经营情况 | 1 | 2016年度-2017年度企业财务状况，附经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）连续两年盈利得1分，亏损或不提供不得分。 |
| 2 | 技术人员力量 | 2 | 投标人在广东省内的稳定的技术服务人员情况  1．具有20人以上，得2分,10人-20人，得1分，10人以下，得0.5分  （投标人须提供相关证书及投标截止前六个月由投标人缴纳的社保缴交凭证，凭证须由社保部门加盖业务专用章） |
| 3 | 项目经理的资质 | 2 | 1、具有HCNA工程师认证，得0.5分  2、具有IT服务项目经理证书复印件，得0.5分；  3、具有计算机信息系统集成高级项目经理认证，得0.5分  4.具有信息安全保障人员认证，得0.5分  以上认证，全具有得2分；少一个扣0.5分。 |
| 4 | 投标人企业信誉 | 2 | 1.获得连续5年或以上《守合同重信用企业》的得1分  2.获得《广东省优秀信用企业认证》的得1分  提供证书复印件作为评分依据，原件备查。 |
| 4 | 企业业绩情况 | 1 | 投标人 2015年以来(以合同签订时间为准)具有LED屏或灯光音箱同类业绩且单个项目合同金额不少于 5万元，每提供一个得0.5分，最高1分。须提供业绩合同要点、中标通知书(如有)及验收报告复印件加盖公章。 |
| 5 | 投标人实力 | 2 | 1.ISO9001:2008质量管理体系证书  2.ISO 14001 环境管理体系认证证书  3.OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证  4. GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证证书  5.获得设计、施工、维修资格证一级  每个证书0.4分，提供证书复印件作为评分依据，需在有效期内。原件备查 |
| 合计 | | 10 |  |

说明：不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

（3）计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×100。